附件1

1、 成都石化工业学校（彭州市技工学校）南、北校区校园广播系统升级改造项目公开征集技术参数调查表

供应商名称：

	生产商名称
	装备名称
	首次研发未推广使用的新装备（请列明相关产品序号及名称）
	交货周期
	涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	联系人及联系电话

	
	响应采购设备序号
（请填写“调研参数应答表”中响应设备的对应序号，未在应答表中的设备填写设备名称）
	
	
	是/否
（是：列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容）
1.售后服务：周期、内容等
2.运行维护：周期、内容等
3.升级更新：周期、内容等
4.备品备件：列举主要配件
5.耗材：列举主要耗材；
否：不填写）
	






二、调研参数应答表
填写说明：
1. 请各供应商根据实际情况完善本表标注“******”号内容。
2. 调研参数应答表需提供加盖供应商公章的PDF版扫描件以及word版电子档，纸质版邮寄至公告指定地址。
	序号
	类别
	装备名称
	数量
	市场参考单价
	单位
	品牌、型号
	参数
（下列参数格式仅供参考，供应商可根据实际情况自行提供参数内容）
	制造厂家、制造厂家是否为中小微企业（填写制造厂家名称、“是/否”即可）
	相应设备涉及的现行国家强制标准（填写现行标准名称：如“GB8181-2005《消防水枪》”）
	是否愿意提供产品进行实地验证测试
	单价报价
（历史成交价需提供相关证明材料，例如中标/成交通知书或项目合同或中标公告截图；若无历史成交价，则填报市场报）
	



备注

	1
	
	网络广播服务器
	2
	
	台
	
	1、机箱可抗接触式4KV强电磁干扰，AC 100-240V 宽压输入；
2、CPU  i7-11700K 主频 3.6GHz,四核八线程，内存DDR4 16G，固态硬盘 1T；
3、具有2路千兆网口，1路HDMI，4路USB2.0，4路USB3.0；1路VGA，1路DVI；
4、具有4路RS232，2路RS485，1路麦克风输入,1路线路输出,1路线路输入。
	
	
	
	
	

	2
	
	网络广播软件
	2
	
	套
	
	1、系统采用B/S架构，跨平台应用，方便维护、升级；
2、涵盖传统广播系统功能：包含定时打铃任务，业务讲话广播、背景音乐、电台转播和消防报警广播等；可进行分区管理、广播权限等设置；
3、节目资源库，维护系统所需各种音频文件，供终端播放；
4、统一管理系统内终端, 主界面显示各终端当前工作状态，远程批量调节终端音量；
5、系统概览，可快速了解系统内终端在线情况、系统资源占用情况、各种类型任务状态等，对系统运行一目了然；
6、支持离线广播，可将要播放的媒体文件提前推送到终端保存，终端按照预设置的播放策略进行播放。
	
	
	
	
	

	3
	
	IP网络寻呼话筒
	4
	
	台
	
	1、可进行全区、分区、终端进行广播喊话；
2、支持U盘和蓝牙等外部音源混音输入，通过网络广播发送到前端设备；
3、支持用户权限管理,显示用户终端列表；
4、支持广播任务中随意增加/删减任务终端；
5、内置3W扬声器，免提通话、接收广播、实况监听。
	
	
	
	
	

	4
	
	多通道采集器
	2
	
	台
	
	1、具有4路模拟音频输入(端子插座)，4路数字音频传输；
2、4路输入通道可通过网络远程进行音量调节，每路音量可单独调节，可将每路通道输入的音频作为音源分别传输到任意指定的终端进行还原。
	
	
	
	
	

	5
	
	电源时序器
	2
	
	台
	
	1、采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定；
2、8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源；
3、2×24LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观；
4、每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出；
5、可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理。
	
	
	
	
	

	6
	
	IP网络音箱
	106
	
	只
	
	1、一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱；
2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒；
3、内置高保真扬声器和2×20W(8Ω)立体声D类功率放大器；
4、内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护；
5、服务软件远程调节输出音量、并可在本地用旋钮调节线路输入音量。
	
	
	
	
	

	7
	
	壁挂音箱
	168
	
	只
	
	1、额定功率10W；
2、灵敏度92dB±3dB；频率范围(-10dB)150Hz-15kHz；额定输入电压100V/70V。
	
	
	
	
	

	8
	
	吸顶扬声器
	12
	
	只
	
	1、额定功率 6W；
2、最大功率 9W；
3、输入电压 100V；
4、灵敏度 91±3dB；
5、频率响应 80-18KHZ。
	
	
	
	
	

	9
	
	室外防水音柱
	5
	
	只
	
	1、额定功率 120W/125W；
2、输入 70V/100V；
3、阻抗 670Ω/330Ω；
4、灵敏度 92dB；
5、频率响应 50Hz-18KHz；
6、防护等级 IP×6防水。
	
	
	
	
	

	10
	
	网络功放（240W）
	8
	
	台
	
	1、内置高效率数字功放，额定输出功率：240W（100V），效率高达90%以上；
2、内置完备的保护电路，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护。
	
	
	
	
	

	11
	
	网络功放（350W）
	3
	
	台
	
	1、内置高效率数字功放，额定输出功率：350W（100V），效率高达90%以上；
2、内置完备的保护电路，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护。
	
	
	
	
	

	12
	
	网络功放（500W）
	2
	
	台
	
	1、内置高效率数字功放，额定输出功率：500W（100V），效率高达90%以上；
2、内置完备的保护电路，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护。
	
	
	
	
	

	13
	
	网络功放（650W）
	2
	
	台
	
	1、内置高效率数字功放，额定输出功率：650W（100V），效率高达90%以上；
2、内置完备的保护电路，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护。
	
	
	
	
	

	14
	
	网络功放（1000W）
	2
	
	台
	
	1、内置高效率数字功放，额定输出功率：1000W（100V），效率高达90%以上；
2、内置完备的保护电路，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护。
	
	
	
	
	

	15
	
	网络功放（1500W）
	4
	
	台
	
	1、内置高效率数字功放，额定输出功率：1500W（100V），效率高达90%以上；
2、内置完备的保护电路，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护。
	
	
	
	
	

	16
	
	无线手持话筒
	3
	
	套
	
	1、采用自研发独有高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收. 能有效降低使用范围内断频现象的发生,提升了使用距离；
2、大功率的发射器设计.在功耗与连续使用时间上达到最优比例；
3、系统工作频率范围经过对比优化,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计. 有效减少了非工作段外的杂讯干忧；
4、振荡模式：PLL 相位锁定频率合成，工作频段: 640-673MHZ，频率调整：红外调频/手动调节射频功率：约 40mW，拾音头：动圈式，使用电池：5 号电池两只。
	
	
	
	
	

	17
	
	天线放大器
	1
	
	套
	
	1、有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调；
2、基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用；
3、在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入；
4、在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。
	
	
	
	
	

	18
	
	前置放大器
	1
	
	台
	
	1、有10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入， 3路标准信号线路(AUX)输入， 2路紧急线路(EMC)输入，2路音源输出(OUT)，可环接至下一台功放音频输入接口；
2、信噪比、频响 MIC输入：50dB; AUX输入：80dB，20Hz-20KHz。
	
	
	
	
	

	19
	
	24U机柜
	1
	
	个
	
	1. 高×深×宽：≥1200mm×800mm×600mm。
	
	
	
	
	

	20
	
	42U机柜
	2
	
	个
	
	1. 高×深×宽：≥2000mm×800mm×600mm。
	
	
	
	
	

	21
	
	9U墙柜
	12
	
	个
	
	1、高×深×宽：≥500mm×450mm×600mm，标准壁挂式墙柜。
	
	
	
	
	

	22
	
	核心交换机
	2
	
	台
	
	1、配置100/1000M以太网SFP光端口≥28个，复用千兆电口≥8个，10G/1G SFP+光接口≥4个；交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps；可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余，本次配置双电源；
2、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6；
3、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；
4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；
5、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告，支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告，支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义，支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。
	
	
	
	
	

	23
	
	8口交换机
	8
	
	台
	
	1、固化10/100/1000M以太网电口≥10个，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps,包转发率≥70Mpps，采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W，设备采用静音无风扇节能设计；
2、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；
3、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
4、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；
5、支持静态路由协议；
6、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
7、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
8、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。
	
	
	
	
	

	24
	
	24口交换机
	8
	
	台
	
	1.配置10/100/1000M以太网端口≥24个，千兆SFP光接口≥4个；交换容量≥335Gbps；
2.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
3.IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；
4.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；
5.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。
	
	
	
	
	

	25
	
	千兆光模块
	16
	
	对
	
	1、千兆光模块，波长1310nm,SFP形态，LC接口，传输距离≥10公里。
	
	
	
	
	

	26
	
	光纤
	2800
	
	米
	
	8芯单模光纤。
	
	
	
	
	

	27
	
	光纤熔接
	160
	
	芯
	
	光纤熔接，含光线终端、法兰盘、尾纤等
	
	
	
	
	

	28
	
	网线
	22
	
	箱
	
	1、五类非屏蔽双绞线。
	
	
	
	
	

	29
	
	广播线缆1
	5000
	
	米
	
	1、双芯弹性护套高品质喇叭线，≥2*1.5mm²。
	
	
	
	
	

	30
	
	广播线缆2
	1000
	
	米
	
	1、双芯弹性护套高品质喇叭线，≥2*2.5mm²。
	
	
	
	
	

	31
	
	音柱立杆
	4
	
	根
	
	1、广播立杆高≥4米；含地笼、底座安装及实施。
	
	
	
	
	

	32
	
	软路面破路及回填
	500
	
	米
	
	1、含泥地挖沟、管道暗埋、恢复，且做好管道内防积水处理。
	
	
	
	
	

	33
	
	硬路面破路及回填
	250
	
	米
	
	1、含水泥地面切割、管道暗埋、路面恢复，且做好管道内防积水处理。
	
	
	
	
	

	34
	
	系统集成
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	点
	
	1、包含系统布线、设备安装及调试、操作培训；含原有设备线路改造；要求设备安装及整体走线符合施工工艺要求，线路铺设稳固、简洁、美观。
	
	
	
	
	




