附件1

成都石化工业学校（彭州市技工学校）教务数智系统项目公开征集技术参数调查表
供应商名称：
	生产商名称
	装备名称
	首次研发未推广使用的新装备（请列明相关产品序号及名称）
	交货周期
	涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	


二、调研参数应答表
填写说明：

请各供应商根据实际情况完善本表标注蓝色内容。

调研参数应答表需提供加盖供应商公章的PDF版扫描件以及word版电子档，纸质版邮寄至公告指定地址。
	序号
	类别
	装备名称
	数量
	市场参考单价
	单位
	品牌、型号
	参数
（下列参数格式仅供参考，供应商可根据实际情况自行提供参数内容）
	制造厂家、制造厂家是否为中小微企业（填写制造厂家名称、“是/否”即可）
	相应设备涉及的现行国家强制标准（填写现行标准名称：如“GB8181-2005《消防水枪》”）
	是否愿意提供产品进行实地验证测试
	单价报价
（历史成交价需提供相关证明材料，例如中标/成交通知书或项目合同或中标公告截图；若无历史成交价，则填报市场报价。）
	备注

	1
	　
	在线巡课系统
	1
	
	套
	
	1、能够设置巡课任务信息；

2、巡课支持电脑web端巡课以及手机端巡课并进行推送；
3、在线巡课过程能够留存，并能将巡课记录自动推送至被巡查人员；
4、移动端现场巡课功能，通过现场拍照、录制视频、巡课评价等方式留存巡课记录；

5、在线巡课系统能兼容、对接学校现有平台，实现统一门户、单点登录、业务流程打通、硬件对接、消息通知、安全权限设置等功能；

	
	无
	是
	
	　

	2
	　
	视频融合系统
	1
	
	套
	
	能够融合监控、录播、直播画面进行在线巡课，并能调用监控、录播、直播等画面进行视频巡查；

监控平台支持链接测试、协议设置以及格式管理，协议支持http、https，监控视频格式支持hls和flv等多种格式。


	
	无
	是
	
	　

	3
	　
	教师课堂无感知考勤系统
	1
	
	套
	
	1、系统需对接教室无感知考勤设备、巡课系统，实现教师进入教室即自动完成考勤识别，无需额外打卡操作；并支持每日考勤数据统计；

2、支持联动进出校门闸机系统，进行刷卡/人脸考勤；

系统需内置考勤核算规则，自动识别教师上课迟到、早退行为，上课迟到或早退，计算分值支持学校调整；
4、系统需自动判定旷课行为，整节授课时段未采集到教师考勤数据即判定为旷课，计算分值支持学校调整；
5、系统需支持教师基础教学工作量自动核算；支持调代课工作量自动核算，结合调代课审批记录、课堂考勤数据自动统计代课工作量；系统需智能识别教师请假场景

6、系统需自动对接学校现有校园小程序数据及无感知考勤数据；
7、支持通过手动录入、表格导入和排课系统API对接三种形式获取课表数据
	
	无
	是
	
	　

	4
	　
	AI智能分析设备
	1
	
	台
	
	1、硬件配置要求
2、视频接入能力要求
3、智能分析能力
4、系统管理功能
	
	无
	是
	
	　

	5
	　
	8寸双目人脸机
	15
	
	台
	
	1、支持双目活体检测；
2、支持活体人脸识别算法，精准识别人脸；
3、平均无故障运行时间MTBF＞50000H；
4、不低于***级防水防尘；
5、***IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟。
	
	无
	是
	
	　

	6
	　
	无感知考勤摄像头
	110
	
	台
	
	
1、支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动；

2、支持自学习功能
3、支持定时语音播报
4、支持IP67，IK10防护等级。
	
	无
	是
	
	　

	7
	　
	南校区存储
	1
	
	台
	
	网络视频接入数量，网络性能

支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检
3、支持最大人脸库
4、支持内置SATA接口数量，单盘最大容量
5、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像

	
	无
	是
	
	　

	8
	　
	北校区存储
	1
	
	台
	
	1、网络视频接入数量，网络性能

支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检
2、支持最大人脸库
3、支持内置SATA接口数量，单盘最大容量
4、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
	
	无
	是
	
	　

	9
	　
	20TB机械硬盘
	29
	
	块
	   
	1、单盘容量；
2、缓存；
3、转速；
4、硬盘接口。
	
	无
	是
	
	

	10
	　
	网线
	9
	
	箱
	国产优品
	1、网线一批
	国产优品
	无
	是
	
	　

	11
	　
	8口POE交换机
	7
	
	台
	
	配置以太网电口

POE最大输出功率；
3、交换容量，包转发率；

	
	无
	是
	
	　

	12
	　
	施工与集成
	1
	
	批
	
	1、包含运输、安装调试、售后、线路穿管 、墙面恢复、运渣等，所有辅材人工须确保满足整个项目需求； 
2、网线采用非屏蔽6类双绞线，网络传输介质按标准工艺实施（含护套、水晶头、光纤连接器等），标识、标牌（含售后服务）完整、清晰、准确、耐磨。
	
	无
	是
	
	　


