附件1

1、 [bookmark: _GoBack]成都石化工业学校（彭州市技工学校）南、北校区宿舍管理系统建设项目公开征集技术参数调查表

供应商名称：

	生产商名称
	装备名称
	首次研发未推广使用的新装备（请列明相关产品序号及名称）
	交货周期
	涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	联系人及联系电话

	
	响应采购设备序号
（请填写“调研参数应答表”中响应设备的对应序号，未在应答表中的设备填写设备名称）
	
	
	是/否
（是：列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容）
1.售后服务：周期、内容等
2.运行维护：周期、内容等
3.升级更新：周期、内容等
4.备品备件：列举主要配件
5.耗材：列举主要耗材；
否：不填写）
	






二、调研参数应答表
填写说明：
1. 请各供应商根据实际情况完善本表标注“******”号内容。
2. 调研参数应答表需提供加盖供应商公章的PDF版扫描件以及word版电子档，纸质版邮寄至公告指定地址。
	序号
	类别
	装备名称
	数量
	市场参考单价
	单位
	品牌、型号
	参数
（下列参数格式仅供参考，供应商可根据实际情况自行提供参数内容）
	制造厂家、制造厂家是否为中小微企业（填写制造厂家名称、“是/否”即可）
	相应设备涉及的现行国家强制标准（填写现行标准名称：如“GB8181-2005《消防水枪》”）
	是否愿意提供产品进行实地验证测试
	单价报价
（历史成交价需提供相关证明材料，例如中标/成交通知书或项目合同或中标公告截图；若无历史成交价，则填报市场报）
	备注

	1
	
	宿管系统
	1
	
	套
	
	1、宿舍设置支持宿舍楼、楼层、宿舍、床位的设置，可对宿舍、床位状态进行启用或停用，可批量设置楼层、可住性别、床位数和宿管；
2、归寝设置支持需要归寝签到的时间、归寝计划、开始时间、晚归时间、未归时间的设置；
3、查寝设置支持需要查寝的时间、查寝计划、开始时间、结束时间、查寝范围、检查签到是否开启、是否支持补签、查寝评分设置；
4、内置分寝工具，包含学生数据选择、宿舍过滤等；
5、支持选择房间时显示床位，可单个安排、批量安排(班级/年级)；
6、留寝设置支持留寝的时间、是否需要留寝申请、是否需要家长审批留寝申请、留寝申请的截止时间、留宿查询及数据导出功能；
7、支持宿管人员添加、编辑、删除、转移，具有宿管考勤功能，可宿管的具体考勤情况，查看宿管查寝的任务列表，支持宿管人员请假流程的申请、审批；
8、具有宿舍通知、新闻动态、宿舍公告、宿舍宣传的信息发布功能；
9、支持宿舍入住、调寝、查询管理；
10、查寝管理具有查寝动态、查寝签到、查寝评分、异常处理的功能，通过查寝动态，可图形化展示签到概况、未签到列表、异常的情况；
11、归寝管理具有归寝动态、归寝签到的功能，通过归寝动态，可图形化展示正常归寝的人数、晚归人数、未归人数、晚归排名、未归排名；
12、支持异常处理，包含异常类型设置、异常详情查看、状态编辑、异常搜索等；
▲13、学生留宿支持通过移动端微信小程序申请，查看入住、调寝、退寝、住宿查询、归寝签到、查寝动态、异常上报的功能，提供参数功能截图并加盖投标人公章；
▲14、支持移动宿管，包含责任宿舍、今日查寝、归寝动态、异常数据及上报，支持移动入住、调寝、请假、签到打卡等宿管应用，提供参数功能截图并加盖投标人公章；
15、支持宿舍管理和智慧校园平台独立授权或权限管理；
16、支持楼长角色，查看所管理楼栋的宿舍信息；
17、支持宿管代班功能；
18、支持移动端设置权限管理：管理人员可自定义配置移动端功能，包含入住、调寝、异常上报、留宿等；
19、支持通过场所牌，展示整个宿舍楼的动态信息，楼层信息牌展示楼层宿舍的动态信息；
▲20、学生可通过场所牌，刷卡或人脸识别的方式进入个人中心查看个人归寝任务，提供参数功能截图并加盖投标人公章；
▲21、支持通过宿舍牌实时展示宿舍信息、查寝动态、通知新闻、学生健康趋势等，并能通过宿舍牌刷卡或人脸识别的方式登录个人中心，同时提供发起请假申请、归寝签到、视频呼叫等功能，提供经CMA认证的检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标人公章；
▲22、为保障系统兼容性并便于后续统一进行运维管理及保障用户现有智慧校园平台的投资，要求本次所投宿舍管理系统无缝兼容、对接学校现有智慧校园平台，实现统一门户、单点登录、业务流程打通、硬件对接、消息通知、安全权限设置等功能，要求提供承诺函并加盖投标人公章；
▲23、如果本次所投宿舍管理系统不支持与学校现有智慧校园平台做对接，可单独配置1套智慧校园平台，含相应的软件、操作系统及硬件设备；投标文件需对2套智慧校园平台中如何确保两边数据的完整性、一致性、连续性、实用性进行详细说明，明确数据迁移的范围、数据大小、数据存储形式、异构数据库的处理、目标数据的验证措施等方面，确保学校智慧校园平台的数据安全，要求提供承诺函并加盖投标人公章。
	
	
	
	
	

	2
	
	8寸双目人脸机
	27
	
	台
	
	1、支持双目活体检测；
2、支持活体人脸识别算法，精准识别人脸；
3、平均无故障运行时间MTBF＞50000H；
4、支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光；
5、不低于IP65级防水防尘；
6、≥8寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟。
	
	
	
	
	

	3
	
	场所牌
	27
	
	台
	
	一、硬件性能要求：
1、≥21.5寸高清电容触控屏；
2、RAM:≥2G；
3、ROM:≥8G；
4、内置≥200万宽动态人脸识别摄像头，支持广角拍摄，支持活体检测，在逆光、弱光环境中具有更好的成像效果；
5、内置高性能读卡器，音响喇叭，拾音器；
6、支持有线、WIFI无线等联网方式；
7、背部无凸起，可贴墙无缝隙安装；
二、软件功能要求：1、支持归寝动态统计，包含楼层分布、寝室号、已归寝人数、未归寝人员列表等，支持刷新；
2、支持综合信息展示，包含日期、宿舍名称、归寝任务、人数统计、已归寝、未归寝、请假人数、今日归寝计划、本栋学生、人脸识别等功能；
3、支持归寝任务通知；
4、支持放大识别区域；
5、支持联动宿舍管理系统，软硬结合管理学生归寝、离寝；
6、支持联动学生请假系统，实现请假人数的实时同步，包含本栋今日请假人数、请假不离校、请假时间与归寝时间有交叉的学生等。
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