附件1

1、 成都石化工业学校（彭州市技工学校）智能建造技术设备项目公开征集技术参数调查表

供应商名称：

	生产商名称
	装备名称
	首次研发未推广使用的新装备（请列明相关产品序号及名称）
	交货周期
	涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	联系人及联系电话

	
	响应采购设备序号
（请填写“调研参数应答表”中响应设备的对应序号，未在应答表中的设备填写设备名称）
	
	
	是/否
（是：列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容）
1.售后服务：周期、内容等
2.运行维护：周期、内容等
3.升级更新：周期、内容等
4.备品备件：列举主要配件
5.耗材：列举主要耗材；
否：不填写）
	






二、调研参数应答表
填写说明：
1. 请各供应商根据实际情况完善本表标注“******”号内容。
2. 调研参数应答表需提供加盖供应商公章的PDF版扫描件以及word版电子档，纸质版邮寄至公告指定地址。
	序号
	类别
	装备名称
	数量
	市场参考单价
	单位
	品牌、型号
	参数
（下列参数格式仅供参考，供应商可根据实际情况自行提供参数内容）
	制造厂家、制造厂家是否为中小微企业（填写制造厂家名称、“是/否”即可）
	相应设备涉及的现行国家强制标准（填写现行标准名称：如“GB8181-2005《消防水枪》”）
	是否愿意提供产品进行实地验证测试
	单价报价
（历史成交价需提供相关证明材料，例如中标/成交通知书或项目合同或中标公告截图；若无历史成交价，则填报市场报价。）

	1
	
	自动放线机器人
	2
	250000
	套
	***
	1.电池工作时间不小于4小时
2.蓝牙、USB接口或
无线网络接受CAD图纸或BIM图纸
3.单色打印；
4.完整配套设备、软件安装
5.能实现室内放线，放线精度不大于5mm，无累积误差；
6.售后服务不限于完整的教学实践、维保不小于3年
	***
	***
	***
	***

	2
	
	手持式三维激光扫描仪
	3
	20000
	套
	
	
	***
	***
	***
	***

	3
	
	高级航测培训班
（CAAC）
	6
	14000
	人
	
	二维正射模型、三维实景模型
激光雷达点云、多光谱等外业航飞学习
①可见光模型处理：
·ContextCapture·
②激光雷达点云处理：
·通过点云模型对地面点快速分类·
·点云生成DEM、等高线·
③数据生产：
·高效学习数据采集精髓·
UTC测绘级航测飞手证考取
	***
	***
	***
	***

	4
	
	智图旗舰版
	2
	66000
	
	***
	[bookmark: _GoBack]提供自主航线规划、飞行航拍、二维正射影像与三维模型重建的 PC 应用程序。一站式解决方案帮助行业用户全面提升航测内外业效率，将真实场景转化为数字资产。
	***
	***
	***
	***

	
	
	旗舰套装
	6
	43000
	架
	***
	基础镜头配置：
1.广角相机
2.中长焦相机
3.长焦相机
4.激光测距模块                    
5.热成像相机
6.近红外补光灯
7可一手掌握，方便携带，便于单人快速部署，适用于一线团队灵活作业场景。高清变焦，巡查、侦查利器，耐用机身，可应对长时间作业挑战，适用教学辅助应用。
包含无人机保障服务、三方责任险保障服务
	***
	***
	***
	***

	5
	
	无人机系统
	1
	100000
	架
	***
	四旋翼测绘平台无人机套装，中型多旋翼无人机搭载平台，可搭载多种载荷，满足测绘，规划设计、调查、应急、救援等不同传感器设备的教学
	***
	***
	***
	***

	6
	
	无人机负载
	1
	49000
	台
	***
	集成全画幅图像传感器与三轴云台，支持多款定焦镜头，成就高性能、多用途航测负载。 高精度、高效率、一体化的航测解决方案，树立航测领域新标杆。
	***
	***
	***
	***

	7
	
	无人机负载
	1
	98000
	台
	***
	倾斜摄影负载，倾斜摄影三维数据可以写实的反映出地物的外观、位置、高度等属性，增强三维数据带来的高沉浸感，满足还原真实色彩世界
	***
	***
	***
	***



