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1、 成都石化工业学校（彭州市技工学校）数字媒体专业机房（第二期）建设项目公开征集技术参数调查表

供应商名称：

	生产商名称
	装备名称
	首次研发未推广使用的新装备（请列明相关产品序号及名称）
	交货周期
	涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	联系人及联系电话

	
	响应采购设备序号
（请填写“调研参数应答表”中响应设备的对应序号，未在应答表中的设备填写设备名称）
	
	
	是/否
（是：列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容）
1.售后服务：周期、内容等
2.运行维护：周期、内容等
3.升级更新：周期、内容等
4.备品备件：列举主要配件
5.耗材：列举主要耗材；
否：不填写）
	






二、调研参数应答表
填写说明：
1. 请各供应商根据实际情况完善本表标注“******”号内容。
2. 调研参数应答表需提供加盖供应商公章的PDF版扫描件以及word版电子档，纸质版邮寄至公告指定地址。
	序号
	类别
	装备名称
	数量
	市场参考单价
	单位
	品牌、型号
	参数
（下列参数格式仅供参考，供应商可根据实际情况自行提供参数内容）
	制造厂家、制造厂家是否为中小微企业（填写制造厂家名称、“是/否”即可）
	相应设备涉及的现行国家强制标准（填写现行标准名称：如“GB8181-2005《消防水枪》”）
	是否愿意提供产品进行实地验证测试
	单价报价
（历史成交价需提供相关证明材料，例如中标/成交通知书或项目合同或中标公告截图；若无历史成交价，则填报市场报价。）
	备注

	1
	数字媒体技术应用专业实训设备
	图形工作站（学生端）
	120
	12000
	台
	
	1.CPU≥Inteli7-14700；
2.内存≥32GB DDR5 
硬盘≥512GB SSD；
3.专业独立显卡≥RTX3060 12G，支持 4K 视频剪辑、3D 建模渲染；
4.主板 W680 工作站专用芯片组，集成千兆网口、多 USB3.2/DP/HDMI 接口；
5.配套27英寸低蓝光护眼显示器，同品牌键鼠；
6.PR、AE、CAD、PS、3DMAX 等设计剪辑软件，满足数字媒体、影视后期实训教学；
7.质保期与质保范围:周期、内容等
8.是否为进口产品否:不填写)
	
	                                                                                                                                                  
	
	
	提供实物照片、详细参数、单价报价

	2
	数字媒体技术应用专业实训设备
	图形工作站（教师端）
	2
	14000
	台
	
	1.CPU≥Inteli7-14700；
2.内存≥32GB DDR5 
硬盘≥1TB SSD；
3.专业独立显卡≥RTX3060 12G，支持 4K 视频剪辑、3D 建模渲染；
4.主板 W680 工作站专用芯片组，集成千兆网口、多 USB3.2/DP/HDMI 接口；
5.配套27英寸低蓝光护眼显示器，同品牌键鼠；
6.PR、AE、CAD、PS、3DMAX 等设计剪辑软件，满足数字媒体、影视后期实训教学；
7.质保期与质保范围:周期、内容等
8.是否为进口产品否:不填写)
	
	
	
	
	提供实物照片、详细参数、单价报价

	3
	数字媒体技术应用专业实训设备
	数媒实训室管理平台
	1
	53000
	台
	
	1.处理器性能要求≥Intel i9-14900K,满足≥120个终端虚拟化软件授权；
2.内存≥32GB，硬盘≥1TB SSD；
3.具备USB2.0≥4个，USB3.2≥3个，Type-C≥1个，可高速备份数据到移动存储；
4.平台系统服务：基于工作站作为服务端部署，WEB管理平台查看服务端时间，支持数媒实训室管理平台；
5.质保期与质保范围:周期、内容等
6.是否为进口产品否:不填写)

	
	
	
	
	提供实物照片、详细参数、单价报价

	4
	数字媒体技术应用专业实训设备
	数媒实训室堡垒控制器
	1
	8000
	台
	
	1.要求整机固化（非扩展）RJ45形态串行通信口RJ45串行通信口≥14个；
2.Console口≥1个，10/100M以太网口≥1个；支持Console（串口／TELNET),Web,SNMP方式配置；
3.支持串口独立配置：不同的串行接口可以被配置成不同的模；
4.支持实串口模式：支持Windows下可最多管理≥1024个串口；在这种模式下，每个串口均支持≥6台PC机控制，同时可分别设置的PC只有读或写的权限；
5.支持通过所有≥14个串行通信口连接设备console 口即可登陆和管理业界不少于三家品牌网络设备；
6.具备独立电源开关按钮，同时电源开关按钮要求必须与电源接口为同侧。（要求支持与数媒实训室管理平台、核心交换机、接入交换机联动实现设备管理数据安全传递；
7.质保期与质保范围:周期、内容等
8.是否为进口产品否:不填写)

	
	
	
	
	提供实物照片、详细参数、单价报价

	5
	数字媒体技术应用专业实训设备
	数媒实训支撑单元
	122
	600
	套
	
	1.整体钢木结合，桌身冷轧钢板厚度≥1.2mm，静电喷塑防腐防锈；
2.桌面≥40mm 加厚防火防静电实芯理化板，耐磨防刮；
3.桌腿内置隐形走线槽，底部可调防滑脚，内置隐藏主机柜；
4.桌面预留五孔电源插座、显示器支架安装孔；
5.配套同系列钢制实训登，椅面 25mm 防火板材；
6.质保期与质保范围:周期、内容等
7.是否为进口产品否:不填写)
	
	
	
	
	提供实物照片、单价报价

	6
	数字媒体技术应用专业实训设备
	课堂管理系统
	1
	5000
	套
	
	1.支持教师端与学生端同时安装在同一系统；
2.支持教师端屏幕分享、示范转播、电子白板功能屏幕分享具备时移功能；
3.可同时监看多个客户端电脑画面，最多支持64个客户端同时监看；
4.远程命令中包括远程启动和关闭程序、远程执行DOS命令、远程关机和重启等功能；
5.电子点名功能可统计客户端登录时间、姓名、学号等；
6.录播课程，录制电脑桌面和声音。
7.质保期与质保范围:周期、内容等
8.是否为进口产品否:不填写)
	
	
	
	
	提供实物照片、详细参数、单价报价

	7
	数字媒体技术应用专业实训设备
	万兆核心交换机
	1
	7500
	台
	
	1.固化10/100/1000M以太网端口≥26个，固化SFP千兆光接口≥2个，固化SFP＋万兆光接口≥2个； 2.交换容量≥364Gbps，包转发率≥132Mpps;
3.支持能效以太网（802.3az EEE); 支持端口LED灯自动节能功能；支持sFlow和以太网OAM; 
4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、BGP、PBR路由； 
5.支持G.8032环网协议；支持生成树快速收敛功能，单播收敛小于100ms，广播收敛小于30ms; 
6.支持IPv4/v6 VLAN ACL, IPv6 port-range ACL,IPv6 DHCP Server, DHCP Snooping per Vlan, IPv6 SAVI 接入网源地址验证； 
7.支持OpenFlow1.3功能； 
8.为保障产品兼容性，高效性，要求与数媒实训堡垒控制器匹配使用。
8.质保期与质保范围:周期、内容等
9.是否为进口产品否:不填写)
	
	
	
	
	提供实物照片、详细参数、单价报价

	8
	数字媒体技术应用专业实训设备
	万兆接入交换机
	2
	5000
	台
	
	1.固化10/100/1000M以太网端口≥48个，SFP＋万兆光接口≥6个，最大可用接口≥54个； 
2.交换容量≥595G，包转发率≥250Mpps;
 3．整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤55W; 
4.支持IPv4/v6静态路由；支持标准的以太网OAM功能；支持sflow; 
5．支持端口LED shut off功能；支持能效以太网（802.3az )：支持生成树快速收敛，要求广播收敛时间小于30ms 
6．支持G.8032功能；支持ARP自动防御、防Dos攻击、 9 CPU安全防护、CPU镜像，多session 镜像、动态ARP检 测、DHCP Snooping per vlan等安全特性；
 7．支持IPV6 SAVI特性；支持IPV6 DHCP Server 特性；支持灵活QINQ＼选择性QINQ; 
8. 能够与兼容与数媒实训室堡垒控制器匹配使用；
9.质保期与质保范围:周期、内容等
10.是否为进口产品否:不填写)
	
	
	
	
	提供实物照片、详细参数、单价报价

	9
	数字媒体技术应用专业实训设备
	数媒实训室管理平台支撑单元
	1
	3000
	套
	
	1.黑色或灰白色高密度网孔前门；
2.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静栽达800KG，移动承载500KG
3.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整．全透风顶 
4.可方便拆卸的左右侧门和前门为平型六角孔单开门，后门为网孔单开门，
5.全方位操作，多方位察看，支持上、下走线方式，支持电缆、光纤分别走线方式
6.可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；
7.齐全的配件；齐全的配件；包含2个托盘 , 散热风机2个，1条10安6孔PDU,4个支撑地脚 , 20套装机螺丝 
8.材料：全部选用冷轧钢板制作；钢材厚度：骨架1.1mm 立柱1.9mm门0.90mm;
9.质保期与质保范围:周期、内容等
10.是否为进口产品否:不填写)
	
	
	
	
	提供实物照片、详细参数、单价报价



